**AMAÇ:**

Bu talimatın amacı, Makine Teknolojileri Atölyesindeki çalışmalarda uyulması gereken usulleri ve izlenmesi gereken işlemleri belirlemektir.

**KAPSAM:**

Bu talimat Başkent OSB Meslekî ve Teknik Analdolu Lisesi Makine Teknolojileri Aölyesini kapsar

**TANIMLAR**

**İLGILİ PROSES:**

PR.010-Eğitim-Öğretim Prosesi

**RİSK VE FIRSATLAR (Kritik Başarı Faktörleri):**

Talimata uymamak hayati tehlikelerin ortay açıkmasına sebep olabilir.

**ETKİLEŞİM**

**SAKLAMA VE ÇOĞALTMA:**

Bu talimat Okul Müdürü, Kalite Koordinatörü ve Bölüm/Atölye şefi tarafından saklanır ve atölyede uygun ve herkesin göreceği bir yere asılır.

**DETAY/UYGULAMA**

* Hat, motor, sigorta ve diğer elektrik tesis ve tesisatlarında tehlike mevcuttur. Bu gibi yerlerde sigorta buşonu değişmesi, arıza vs. işler sorumlu ve salahiyetli elektrikçiler tarafında ve gerilim olmadığı zaman yapılacaktır.
* Elektrik tesisatını, aydınlatma ve kuvvet tesislerini, bakım, onarım, lamba takma, şalter vb elemanların değiştirilmesi işleri sorumlu ve yetkili elektrikçiler tarafından yapılacaktır.
* Sorumlu ve yetkili olmayan elektrikçiler tarafından kontrol edilmeyen topraklama kullanılmayacaktır.
* Şalteri devreden çıkarmadan fişi çekmeyin, fiş takmayın.
* Elektrikle çalışan aletleri kullanmadan önce kontrol edilecektir.
* Güvenli topraklaması arızalı olan aleti kullanılmayacaktır.
* Dar ve rutubetli yerlerde düşük gerilimle çalışılacaktır.
* Hareketli ve döner kısımları korunmamış aletler kullanılmayacaktır.
* Arızalı alet, cihaz, makine ve teçhizatı kullanılmayacaktır.
* Çalışan makineye el ile veya başka bir malzeme ile müdahale etmeyin. Makine çalışırken yağlama ve bakım yapılmayacaktır.
* Ehliyetli olmadığınız makine ve teçhizatı kullanmayın.
* Kriko ile kaldırma yaptığınız aracın hareketini önlemek için mutlaka takoz koyulacaktır.
* Kriko ile kaldırma yaptığınız aracı, krikonun kaçırma ihtimaline karşı emniyete alınacaktır.
* Taşlama tezgahı, spiral taşlama makinesi, torna tezgahı, kaynak makinesi vb. makine ve tezgahları çalıştırırken gözlüksüz çalışılmaması, mutlak koruyucu gözlük takılacaktır.
* Atölye ve makinelerin yangına karşı korunması için atölyede, yağ döküntüsü, yağlı üstübü ve parlayıcı yanıcı şeylerin bulundurulmayacaktır.
* Atölyelerde sigara içilmez.
* Mesai bitiminde, tüm makinelerin ve ana panodaki şalterlerin kapatılması (yani elektriğin kesilmesi). Tüp başlıklarının kontrol edilerek kapatılacaktır.

**EK DOKÜMANLAR**